切 結 書

　　茲有本公司(廠)廢(污)水排入臺中市太平產業園區污水下水道及處理系統處理，願遵守園區污水處理廠污水水質納管限值表(如下表)及相關規定，日後如水質超過處理廠進廠限值標準及水量超過土地面積核准排放量時，即遵照貴局規定辦理，若因未依規定處理而造成公害及公共設施損壞時，本公司(廠)願負一切民刑事責任，並放棄先訴抗辯權，特此切結書為憑。

　此致

臺中市政府經濟發展局

廠　名： (蓋章)

地　址：

負責人： (蓋章)

住　址：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **臺中市太平產業園區污水處理進廠限值一覽表** | | | | | | | | |
| 排入項目 | 單位 | 進廠  限值 | 排入項目 | 單位 | 進廠  限值 | 排入項目 | 單位 | 進廠  限值 |
| 水溫 | °C | ＜42 | 鋅 | mg/L | 5.0 | 阿特靈.地特靈 | mg/L | 0.003 |
| pH | - | 5-9 | 銀 | mg/L | 0.5 | 五氯酚及其鹽類 | mg/L | 0.005 |
| 氟鹽 | mg/L | 15 | 鎳 | mg/L | 1.0 | 毒殺芬 | mg/L | 0.005 |
| 硝酸鹽氮 | mg/L | 50 | 硒 | mg/L | 0.5 | 五氯硝苯 | mg/L | 不得檢出 |
| 酚類 | mg/L | 1.0 | 砷 | mg/L | 0.5 | 福爾培 | mg/L | 不得檢出 |
| 陰離子介面活性劑 | mg/L | 10 | 硼 | mg/L | 1.0 | 四氯丹 | mg/L | 不得檢出 |
| 氰化物 | mg/L | 1.0 | 硫化物 | mg/L | 1.0 | 蓋浦丹 | mg/L | 不得檢出 |
| 油脂 | mg/L | 50 | 甲醛 | mg/L | 3.0 | 動物羽毛 | - | 完全禁止 |
| 溶解性鐵 | mg/L | 10 | 多氯聯苯 | mg/L | 不得檢出 | 有毒物質 | - | 完全禁止 |
| 溶解性錳 | mg/L | 10 | 總有機磷劑 | mg/L | 0.5 | 放射性物質 | - | 完全禁止 |
| 鎘 | mg/L | 0.03 | 綠氨基甲酸鹽 | mg/L | 0.5 | 易燃或爆炸性物質 | - | 完全禁止 |
| 鉛 | mg/L | 1.0 | 除草劑 | mg/L | 1.0 | 生化需氧量 | mg/L | 200 |
| 總鉻 | mg/L | 2.0 | 安殺番 | mg/L | 0.03 | 化學需氧量 | mg/L | 400 |
| 六價鉻 | mg/L | 0.5 | 安特寧 | mg/L | 0.0002 | 懸浮固體 | mg/L | 200 |
| 甲基汞 | mg/L | 不得檢出 | 靈丹 | mg/L | 0.004 | 真色色度 | - | 550 |
| 總汞 | mg/L | 0.005 | 飛佈達及其衍生物 | mg/L | 0.001 | 氨氮 | mg/L | 40 |
| 銅 | mg/L | 3.0 | 滴滴涕及其衍生物 | mg/L | 0.001 | 正磷酸鹽 | mg/L | 5 |